MŰSZAKI LEÍRÁS

Szajol I.-II. sz. vágányok között lévő életvédelmi kerítés javítása az 1100+90 – 1102+50 szelvények között

* szalagkorlát pótlása, felszerelése 280 mh.
* meglévő tartó oszlopok javítása, újra betonozása, szalagkorlát le-felszerelésével 35 db