**Műszaki tartalom**

Nyugati pu Előfűtő kezelőszekrények madárürülék mentesítése és festése

A MÁV Zrt. TIg. Bp Felsővezetéki és Alállomási Főnökség üzemeltetésébe tartozó Nyugati pu.-n 17 db előfűtő berendezés ütközőbakokra szerelt kezelőszekrények illetve tartószerkezeteinek madárürülék mentesítése és festése.

Az alkalmazott fertőtlenítő anyag személyeket és a környezetet nem veszélyeztetheti.

Az alkalmazott szerek olyan minőségűek legyenek, hogy a kezelőszekrények korrózióvédelmét nem oldhatja, befolyásolhatja.

A szekrények és tartószerkezeteinek mechanikai serüléseinek javítását a festést megelőzően el kell végezni.

A festés tartalmazza a szekrények mechanikai előkészítését, alapozó festést, fedőfestést.

A fedőfestés színe egyezzen meg a jelenleg alkalmazott színnel.

A kezelőszekrények külső vágányszámozási, üzemi megjelölését időjárásálló álló módon el kell végezni jól láthatóan, legalább 120 mm nagyságú számokkal, fekete színnel. A jelölések vonalvezetésének szélessége legalább 10 mm. A jelöléseket a kezelőszekrények hátoldalán és ajtaján is el kell helyezni.

A munkavégzések során a szekrényre és szekrénybe szerelt jelzőlámpákat, vészgombokat, feliratokat és kábeleket védelembe kell helyezni. Az eszközök sérülése esetén a helyreállítás a Vállalkozót terheli.

A festés idejére a környezetet védelembe kell helyezni, a környezeten (pl. utasperon) festék foltok, csöpögések nem keletkezhetnek, amennyiben mégis, akkor a Vállalkozó feladata a felesleges festék eltávolítása.

Az Üzemeltető a munkavégzéshez szükséges kapcsolásokat, feszültségmentesítéseket elvégzi és a szükséges szakfelügyeletet biztosítja munkavégzés idejére.